

产品参数-采摘底盘套装（含移动底盘+升降平台）

	设计尺寸
	2330*1925*660mm
	对外供电
	BAT48V/30A 24V/30A

	整车质量
	300kg(车重)+353kg（升降平台）
	制动方式
	电机制动

	结构形式
	四轮四转
	驻车方式
	电机驻车+电磁抱闸失电驻车

	悬挂形式
	无悬挂
	垂直负载（水平路面）
	300kg

	离地间隙
	114mm
	运行速度
	7.2km/h

	轴距
	1750mm
	涉水深度
	130mm

	轮距
	1570mm
	续航里程
	40km(空载)/30km(满载)

	轮胎直径
	418mm
	最大爬坡角度
	30°(空载)/10°(满载)

	驱动电机
	1.2kW*4
	跨越宽度
	300mm(空载)/200mm(满载)

	电池
	48V/82.5AH 磷酸铁锂电池
	越障高度
	110mm(空载)/50mm(满载)

	充电时间
	4-6h
	防护等级
	IP44

	充电方式
	54.6V/20A 手动充电插头
	通讯方式
	CAN2.0B

	升降高度
	1800mm
	升降台平面尺寸
	1500mmX1150mm



